发送字符串：

0x10+剩余长度+长度+MQTT（协议名称）+版本（固定值）+连接标识符(有用户，密码，客服端掉线后服务清空客服端信息)+心跳包(这里设置60s)+长度+ Client ID +长度${YourDeviceName}&${YourPrductKey}+长度+Password

“临终消息主题” + “临终消息”这个两个根据实际情况需要在添加，上面只是连接到阿里云可以不用添加。

三个设备都一样

网址：a1DmfVGicLA.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com

端口号：1883

设备1

0x10+剩余长度+长度+MQTT+0x04+0xC2+0x00+0x3C+长度+ 123456|securemode=3,signmethod=hmacsha1|+长度+test\_001-1&a1DmfVGicLA+长度+C2A38016B4910B6CAED5B5AD3FE4D0A473C498E6

设备2

0x10+剩余长度+长度+MQTT+0x04+0xC2+0x00+0x3C+长度+ 123456|securemode=3,signmethod=hmacsha1|+长度+test\_001-2&a1DmfVGicLA+长度+372203C561FD6CCD26E695F0AF488AB955073BF6

设备3

0x10+剩余长度+长度+MQTT+0x04+0xC2+0x00+0x3C+长度+ 123456|securemode=3,signmethod=hmacsha1|+长度+test\_001-3&a1DmfVGicLA+长度+93C53BA52A0593D81EE25D88F3C1060CA893FA6F

设备 4

0x10+剩余长度+长度+MQTT+0x04+0xC2+0x00+0x3C+长度+ 123456|securemode=3,signmethod=hmacsha1|+长度+D007&a1MnybPbgbl+长度+D1387C1C11B88FC6DC7762751DEE9154071911B3